PV反接告警SOP

1. 故障名称：PV反接 （PV Reverse）
2. 故障代码：暂无
3. 故障现象：PV不发电，逆变器报故障 
4. 故障原因：PV组串正负反接
5. 适用机型：
· GT1-2K5D2~10KT2；
· GT3-4KD1~25KD1；
6. 故障处理步骤：
	步骤
	内容
	示例（图片或参考文件）

	Step1
	将直流DC开关旋钮拧到“OFF”档，使用万用表直流电压挡位测试PV+对PV-组串电压是否为正电压。
（注意万用表正负接口是否正确，红表笔接正、黑表笔接负）
如果数值为负，参考Step2;
如果数值为正，参考Step3;
	

	Step2
	说明PV组串接反了，需要调换PV空开侧PV组串的正负位置。
	

	Step3
	联系本地售后团队进行处理。
	



